**Техническое задание**

Поставка счетчиков банкнотдлянужд Ивановского филиалаАО «ЭнергосбыТ Плюс»

**1. Общие требования**

1. Объект закупки**:** поставка счетчиков банкнот офисного класса длянужд Ивановского филиалаАО «ЭнергосбыТ Плюс»

1. **Сроки (периоды) поставки продукции:** 30 календарных дней с момента подписания договора
2. **Основные требования к продукции:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ОКПД 2 | Мера по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (ПП РФ 1875 от 23.12.2024): Запрет/Ограничение/ Преимущество | Наименование продукции | Характеристики товара, требуемые показатели | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 28.23.13.110 | Преимущество | Счетчики банкнот | Счетчики банкнот офисного класса.  Скорость счета: не менее 800 не более 1500 банкнот/мин.  Детекции: На ошибки пересчета: Сдвоенность, Целостность, Цепочка банкнот; на подлинность: Ультрафиолетовая детекция (UV), детекция по размеру (SD), детекция оптической плотности (DD), инфракрасная детекция (IR) на рубли РФ, детекция Антистокс (Спецэлемент «И»).  Тип старта: Автоматический, ручной.  Размер фасовки задается вручную: 10, 20, 25, 50, 100.  Емкость загрузочного/приемного карманов: ~400/~300 банкнот.  Режимы работы: Счет без детекции, счет с детекцией, фасовка, суммирование, фасовка с суммированием, ValuCount, ValuCount c суммированием.  Диапазон размеров считаемых банкнот: 110×50 – 185×90 мм.  Обрабатываемые валюты: Рубли РФ  Дополнительные функции: Функция ValuCount (калькуляция) – вывод на дисплей суммы (в рублях) пересчитываемых банкнот без применения калькулятора. Звуковая индикация при обнаружении подозрительной банкноты.  Тип индикатора: Светодиодный  Источник питания: сеть 220V | Шт. | 27 | 153000; РФ, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Смирнова, д. 11 |

1. **Требования к качеству продукции, к упаковке и отгрузке продукции:**

Продукция должна быть новым Товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Продукция должна быть изготовлена в заводских условиях. Товар не должен быть в залоге, под арестом, не должен быть обременен риском конфискации.

Продукция по своему качеству должна соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ГОСТ, ТУ, обязательным требованиям, предъявляемым едиными правилами согласно Федеральному закону от 24.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также иным обязательным для данного вида Продукции требованиям, либо иным нормативно-техническим документам и Обязательным техническим правилам, указанным в Спецификации и подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя.

1. **Порядок сдачи и приемки продукции:**

Приемка Продукции по количеству должна быть произведена уполномоченным представителем Покупателя или указанного им грузополучателя не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи Продукции и всех сопроводительных документов к ней Покупателю в соответствии с условиями поставки (п.2.1., п.2.4 Договора). Подтверждением факта приемки является подписание товарной накладной (форма ТОРГ-12). При этом подписание Покупателем товарной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Продукции по качеству, ассортименту и комплектности. Товарная накладная (форма ТОРГ-12)/Акт приема-передачи Продукции/УПД (универсальный передаточный документ) оформляется и подписывается только в отношении полностью поставленной Продукции. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции или некомплектность поставленной Продукции, обязан восполнить недопоставку в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки, если иные условия допоставки не указаны Покупателем.

Приемка Продукции по качеству производится при приемке Продукции по количеству на основании сопроводительных документов без специальной проверки качества, если Продукция находится в надлежащей таре и упаковке, и у нее отсутствуют видимые дефекты.

1. **Требования по объему и сроку гарантий качества продукции:** Продукция по своему качеству должна соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым едиными правилами согласно Федеральному закону от 24.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также иным обязательным для данного вида Продукции требованиям, либо иным нормативно-техническим документам и Обязательным техническим правилам, указанным в Спецификации и подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя.

**Гарантийный срок** на Продукцию (далее – Гарантийный срок) должен быть не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.